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1. [bookmark: _Toc66142198]Panduan
[bookmark: _Toc66142199]Dokumen ini sebagai panduan bagi teknisi OPPO dalam melakukan perbaikan produk OPPO. Isi dokumen bersifat rahasia. Dokumen ini hanya dapat digunakan oleh Service Center OPPO yang telah diberi otorisasi, tidak boleh disebarkan kepada pihak ketiga lainnya tanpa izin. Harap mengikuti regulasi dan panduan yang ada dalam melakukan perbaikan, jika ada kendala dapat langsung menghubungi HQ China.
[bookmark: _Toc66142200]1.1 Peringatan
1. Ada kemungkinan Service Center harus memasang sistem instalasi ponsel pada mobil. Pada beberapa kondisi munculnya kendala, frekuensi sinyal ponel dapat mengganggu manajemen sumber daya dan sistem anti selip (ABS) mobil. Jika diperlukan hubungi pihak dealer atau produsen kendaraan untuk memastikan kemampuan dan tingkat ketahanan manajemen sumber daya terhadap frekuensi sinyal ponsel.
2. Pada beberapa tempat berikut ini tidak boleh mengoperasikan ponsel: tempat yang rawan terjadi ledakan, seperti: pom bensin, tempat pengisian bahan bakar, area peledakan dan lain-lain.
3. Perangkat tanpa kabel (wireless) termasuk ponsel mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap fasilitas kesehatan, jika diperlukan silakan hubungi penyedia fasilitas kesehatan. Alat elektronik lainnya mungkin juga akan mengalami gangguan. 
[bookmark: _Toc66142201]1.2 Perhatian
1.  Perbaikan dan pemeriksaan hanya boleh dilakukan oleh teknisi professional.
2. Hanya menggunakan sparepart yang ada dalam list material dalam melakukan perbaikan.
3.  Melakukan pemasangan sesuai dengan standar dan secara tepat.
4. Pelepasan listrik statis merupakan salah satu penyebab kerusakan karena tingkat kerentanan komponen listrik. Semua Service Center OPPO harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan anti-statis yang telah ditetapkan. Semua perbaikan harus dilakukan di atas meja anti-statis dan mengenakan gelang anti-statis. 
[bookmark: _Toc66142202]2. Informasi Perbaikan Umum
1. Sebelum melakukan perbaikan, harap berada di area anti-statis dan memakai gelang anti-statis. 
2. Gunakan sarung tangan anti-statis untuk menghindari menempelnya noda ataupun sidik jari.
3. Gunakan kertas film untuk melindungi area layar tampilan ponsel, kamera, dan lensa agar tidak kemasukan debu ataupun tergores.
4. Harus menggunakan kain lap anti-statis, sikat anti-statis, dan etanol (dengan kadar di atas 95%) untuk membersihkan eksterior，tidak boleh menggunakan alat lain untuk membersihkan (penghapus) untuk menghindari adanya goresan pada bagian pelindung luar yang akan menyebabkan oksidasi dan korosi.
5. Jika bagian yang tidak terdapat sambungan/solderan (shielding layar dan shielding rangka layar) mengalami kerusakan maka tidak boleh diperbaiki harus dilakukan pergantian part.
6. Harus menggunakan sparepart yang disediakan oleh OPPO. 
7. Periksa sambungan/solderan yang mungkin dapat menyebabkan kendala ringan (contoh : konektor, tombol switch). Jika diperlukan lakukan solder ulang (hanya dapat dilakukan di Service Center yang bebas dari timah). Bersihkan sisa-sisa bekas solderan.
8. Selalu gunakan perlengkapan di Service Center untuk melakukan pengetesan apakah ponsel normal atau tidak. Contoh : User mengeluh mengenai fungsi pengisisan daya, gunakan perlengkapan di Service Center untuk melakukan pengetesan untuk menentukan apakah masalah tersebut disebabkan oleh ponsel atau charger.
9. Saat menginput kode kerusakan ke dalam sistem, harap pilih kode alasan yang sesuai dengan kode alasan kerusakan, jika diperlukan silakan menggunakan Dokumen Tabel Kode Kerusakan dan Kode Alasan Kerusakan sebagai panduan). Juga harus memperhatikan ketepatan sparepart yang diganti.
10. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dapat mengunjungi tautan FTP berikut:
Wilayah China: https://kbase.oppoer.me/kbaseui-oppo/login.html                            
Wilayah selain China, silakan kunjungi: ftp://ftpex.oppo.com:919 atau https://oppo-knowledge.custhelp.com
[bookmark: _Toc66142203]3. Struktur Komponen Ponsel
[bookmark: _Toc66142204]3.1 Tampilan Luar Ponsel
Seperti pada Gambar 3-1-1
[image: 图片2]
Gambar 3-1-1
[bookmark: 手机结构爆炸图][bookmark: _Toc66142205]3.2 Struktur Komponen BOM
[image: ]
Gambar 3-2-1
[bookmark: 爆炸图对应物料表][bookmark: _Toc66142206]3.3 Tabel Komponen BOM
	No
	Nama Material (After-Sales)
	Gambar
	Sub material
	Jumlah
	Satuan

	1
	




Motherboard Top Cover / MTC
	[image: IMG_20210111_012210[1]]
	(3) MTC
	1
	PCS

	
	
	
	Protective Film
	1
	PCS

	
	
	
	(14) LCM BTB Waterproof Silica Gel Sleeve
	1
	PCS

	
	
	
	Waterproof Sticker
	1
	PCS

	
	
	
	(1) Layar OLED
	1
	PCS

	
	
	
	(15) Lembar Grafit
	1
	PCS

	
	
	
	(2) Braket Kamera Depan
	1
	PCS

	
	
	
	FPC Konektor Silikon Tahan Air untuk Tampilan Layar
	1
	PCS

	2
	Baterai Cover
	[image: 图片3]
	(28) Baterai Cover
	1
	PCS

	3
	Rangka Tengah
	[image: IMG20210119203208]
	(10) MBC
	1
	PCS

	
	
	
	(13) Lensa Kamera
	1
	PCS

	
	
	
	(11) Dekoratif Kamera
	1
	PCS

	
	
	
	(25)Tombol Power
	1
	PCS

	
	
	
	(27) Lembar Grafit MBC
	1
	PCS

	
	
	
	Waterproof Sticker
	1
	PCS

	4
	Motherboard
	[image: 图片1]
	(4) Motherboard
	1
	PCS

	
	
	
	Lembat PET Tahan Air
	1
	PCS

	
	
	
	Waterproof Sticker
	1
	PCS

	5
	PCB Bawah
	[image: ]
	(17) PCB Semi-Finished
	1
	PCS

	
	
	
	(21) Jack Earphone
	1
	PCS

	
	
	
	(26) Braket PCB Bawah
	1
	PCS

	
	
	
	(18) Jack USB
	1
	PCS

	6
	Speaker BOX
	[image: ]
	(16) Speaker BOX
	1
	PCS

	
	
	
	(20) Vibration Motor
	1
	PCS

	7
	L-FPC
	[image: 无标题]
	(23) Pelat L
	1
	PCS

	8
	C-FPC
	[image: 无标题1]
	(24) Pelat C
	1
	PCS

	9
	Baterai
	[image: 图片1]
	(22)  Baterai Lithium
	1
	PCS

	10
	Kabel RF
	[image: ]
	(8) Kabel RF
	1
	PCS

	11
	Kamera Depan
	[image: ]
	(6) Kamera Depan
	1
	PCS

	12
	Sekrup
	[image: ]
	Sekrup 1#
	3
	PCS

	
	
	
	(12) Sekrup 2#
	18
	PCS

	13
	Komponen Sidik Jari
	[image: ]
	(19) Modul Sensor Sidik Jari
	1
	PCS

	14
	Slot SIM
	[image: ]
	(9) Slot SIM
	1
	PCS

	15
	Receiver
	[image: ]
	(5) Receiver
	1
	PCS

	16
	Kamera Belakang
	[image: ]
	(7) Kamera Utama 48M (Kiri Bawah)
	1
	PCS

	
	
	
	Kamera Wide-Angle 8M (Kanan Bawah)
	1
	PCS

	
	
	
	Kamera Makro 2M (Kiri Atas)
	1
	PCS

	
	
	
	2M Mono (Kanan Atas)
	1
	PCS

	17
	Bantalan bawah baterai
	[image: ]
	(19) Bantalan Bawah Baterai
	1
	PCS


[bookmark: 拆机步骤]
Catatan: Tabel ini hanya merupakan nama material untuk bagian-bagian ponsel, tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk penyedian sparepart, silakan merujuk kepada “Tabel Price List Sparepart OPPO” (berlaku untuk wilayah China) / "Tabel Price List Sparepart Aftersles” (berlaku untuk wilayah selain China) untuk melakukan pengajuan sparepart.












4. Langkah Pembongkaran
[bookmark: _Toc66142207] (
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[bookmark: _Toc66142208]4.2 Persiapan
Ponsel perlu dimatikan terlebih dahulu sebelum memulai pembongkaran, shutdown sistem bisa dilakukan dengan menekan tombol daya lalu geser ke bawah pada ponsel. (hard reset dengan cara menekan tombol daya dan tombol volume atas selama 8 detik sampai layar mati).
[bookmark: _Toc66142209]4.3 Langkah Pembongkaran
	No
	Konten
	Gambar
	Tindakan Pencegahan

	1
	Lepaskan slot kartu SIM 
	[image: ]
	/

	2
	Lepaskan baterai cover
	[image: ][image: ]
	/

	3
	Bersihkan baterai cover dan rangka tengah
	[image: ][image: ]
	/

	4
	Lepaskan sekrup（1# 1pcs，2# 18pcs）dan rangka tengah
	[image: ][image: ]
	(1) Perhatikan jenis sekrup, jangan dicampur, Anda dapat melepas sekrup 1 # terlebih dahulu
(2) Berhati-hatilah agar tidak merusak slot kartu SIM

	5
	Lepaskan baterai
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	/

	6
	Lepaskan bantalan kompartemen baterai, speaker BOX
	[image: ][image: ]
	/

	7
	Lepaskan pelat L dan pelat C
	[image: ][image: ]
	/

	8
	Lepaskan kabel RF
	[image: ]
[image: ][image: ]
	/

	9
	Lepaskan sekrup motherboard（1# 2pcs）dan braket motherboard
	[image: ][image: ]
	Perlu diperhatikan bahwa sekrup motherboard yang akan dilepas adalah sekrup 1# sebanyak 2 buah

	10
	Lepaskan kamera belakang
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	/

	11
	Lepaskan motherboard dan modul sidik jari
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	/

	13
	Lepaskan PCB bawah
	[image: ][image: ]
	/

	14
	Lepaskan receiver
	[image: ]
	/



[image: 图片2]
[bookmark: 装机步骤]            Gambar 4.3 Tampilan Keseluruhan Pembongkaran Ponsel
[bookmark: _Toc66142210]5. Langkah Pemasangan
[bookmark: 拆必换清单][bookmark: _Toc66142211]5.1 Material yang Harus Diganti
	No
	Kode
	Nama Material
	Spesifikasi
	Jumlah
	Keterangan

	1
	4884926
	Double-Sided Baterai Cover
	FA271
	1
	Harus diganti setelah melepas baterai cover

	2
	4886498
	Easy-Tear Baterai
	BLP835 Transparan
	1
	Harus diganti setelah melepas baterai

	3
	5181653
	Pull-Tape Baterai
	Warna hijau sebelah kanan
	1
	Harus diganti setelah melepas baterai


[bookmark: 装机流程]
[bookmark: _Toc66142212]5.2 Langkah Pemasangan
	No
	Konten
	Gambar
	Tindakan Pencegahan

	1
	Pasang receiver, PCB bawah
	[image: ][image: ]
	/

	2
	Pasang modul sidik jari, motherboard
	[image: ][image: ][image: ]
	Tambahkan gel termal

	3
	Pasang kamera depan
	[image: ]
	/

	4
	Pasang kabel RF
	[image: ][image: ]
	Masukkan kabel RF ke dalam posisi yang sesuai

	5
	Pasang FPC
	[image: ][image: ]
	/

	6
	Pasang kamera belakang
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	Bedakan jenis sekrup，sekrup motherboard adalah sekrup 1# 2pcs

	7
	Pasang lembar grafit kamera depan，speaker BOX
	[image: ][image: ]
	/

	8
	Pasang baterai
	[image: ][image: ][image: ]
	/

	9
	Pasang MBC
	[image: ][image: ][image: ]
	Pertama-tama, keluarkan slot kartu dan MBC;
Ada dua jenis sekrup untuk MBC: 1# 1 pcs, 2# 18 pcs


	10
	Pasang baterai cover dan slot kartu SIM
	[image: ][image: ][image: ]
	Baterai cover perlu ditekan

	11
	Nyalakan ponsel dan lakukan pengujian
	[image: ]
	/


[bookmark: _Toc9094][bookmark: 售后校准及标定][bookmark: _Toc66142213]6. Kalibrasi Aftersales
Setelah membongkar dan memasang seluruh ponsel, ponsel harus dikalibrasi terlebih dahulu（Leak calibration——Finger Print Optical Calibration——Aftersale Calibration），ponsel harus direstart untuk membuat kalibrasi efektif.

	
Masukkan Password: 6776
	
Klik “Leak Calibration”
	Setelah kalibrasi selesai, akan otomatis masuk ke “Finger Print Optical Calibration”, klik “START” untuk memulai kalibrasi

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	Sesuai dengan prompt "please place the yellow rubber ", letakkan bantalan karet warna kuning di atas area / spot sidik (permukaan menghadap ke bawah), dan klik "NEXT" sampai muncul prompt "please place the black rubber”

	Sesuai dengan prompt "please place the black rubber head", letakkan bantalan karet warna hitam di atas area / spot sidik jari (permukaan menghadap ke bawah), klik "NEXT" sampai muncul prompt "please place the yellow stripe rubber"
	Sesuai dengan prompt “Posisikan chart dengan baik dan benar”, letakkan bantalan karet strip kuning (menghadap ke bawah) pada area sidik jari, klik “NEXT”

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	Setelah selesai, secara otomatis akan masuk ke “Aftersale Calibration”

	[image: ]



[bookmark: 售后校准]Pada titik ini, proses kalibrasi selesai. Setelah proses kalibrasi selesai, ponsel harus direstart untuk membuat kalibrasi berlaku! Setelah restart, masuk ke Tes Fungsional.
[bookmark: _Toc66142214]7. Tes Fungsional
[bookmark: _Toc13546][bookmark: _Toc66142215][bookmark: _Toc37411465][bookmark: _Toc37411555]7.1 Jalur Tes Fungsional
[bookmark: _Toc66142216]Masuk ke antarmuka panggilan > * # 899 # > Tes otomatis > Masuk ke tes fungsi;
[bookmark: _Toc37411466][bookmark: _Toc37411556][bookmark: _Toc66142217]Setelah item tes yang sesuai diuji, kotak dialog "Konfirmasi" akan muncul. Untuk item tes yang tidak secara otomatis muncul dalam waktu yang ditentukan, Anda perlu menekan tombol kembali untuk memunculkan kotak dialog "Konfirmasi". Jika gagal pilih "FAIL" dalam tes yang sesuai, jika tidak ada masalah dalam tes, pilih "PASS".

[bookmark: _Toc66142218]7.2 Persyaratan Tes
	No
	Item Tes
	Persyaratan Tes

	1
	
Tes LCD
	Perhatikan pada tampilan merah, hijau, biru, putih, hitam, abu-abu, grayscale, dan pada antarmuka warna warni dengan teliti; jika tidak ada dot hitam atau terang maupun keanehan lainnya, maka fungsi layar baik.

	2
	

Tes Getaran
	Vibrator bergetar selama 3 detik:
1. Dekatkan vibrator ke telinga untuk mengecek getaran yang dihasilkan;
2. Jika getaran yang dihasilkan normal (tidak lemah atau berisik), maka fungsi vibrator normal.

	3
	Auto Tes Layar Sentuh
	Jika pada layar muncul tulisan “PASS” dan langsung masuk ke tes selanjutnya, maka fungsi layar sentuh normal.

	4
	
Preview Kamera Depan
	Periksa apakah dapat membuka preview kamera dalam 5 detik

	5
	
Preview Kamera Belakang
	Periksa apakah dapat membuka preview kamera dalam 5 detik

	6
	
Preview Kamera Belakang Kedua
	Periksa apakah dapat membuka preview kamera dalam 5 detik

	7
	
Preview Kamera Belakang Ketiga
	Periksa apakah dapat membuka preview kamera dalam 5 detik

	8
	
Preview Kamera Belakang Keempat
	Periksa apakah dapat membuka preview kamera dalam 5 detik

	9
	
Tes Gema
	1. Pengecekan MIC utama: Tiupkan angin ke dalam lubang MIC yang ada di sisi bawah ponsel. Jika pada receiver atau earphone terdengar suara, maka fungsi MIC utama normal;
2. Pengecekan MIC sekunder: Tiupkan angin ke dalam lubang MIC yang ada di sisi bawah ponsel. Jika pada speaker terdengar suara, maka fungsi MIC sekunder normal.

	10
	
Tes Lampu Flash
	Buka lampu flash. Jika lampu flash dapat terbuka dan tidak ada warna yang abnormal, maka fungsi lampu flash normal. Masuk ke kotak dialog "Konfirmasi" setelah 5 detik.

	11
	Pengisian Daya VOOC
	Gunakan adaptor dan kabel USB original dari OPPO. Jika pada layar muncul tulisan “PASS” dan langsung masuk ke tes selanjutnya, maka fungsi pengisian daya normal.

	12
	
Tes Earphone Plug In-Out
	Pasang dan lepaskan earphone. Jika pada layar muncul tulisan “PASS” dan langsung masuk ke tes selanjutnya, maka fungsi earphone normal.

	13
	

Tes Sensor dan Kalibrasi
	Ketika ponsel masuk ke antarmuka tes sensor dan kalibrasi otomatis, ponsel harus ditempatkan di atas permukaan yang datar, kemudian klik tes sensor pertama. Jika tes berhasil maka akan langsung masuk ke tes selanjutnya secara otomatis.

	14
	
Tes Giroskop
	Setelah memasuki tes, ambil ponsel untuk menggambar grafik angka "8", layar menunjukkan tulisan “PASS”, maka akan langsung masuk ke tes selanjutnya secara otomatis.

	15
	M-Sensor
	Goyangkan ponsel dari kiri ke kanan. Jika pada layar muncul tampilan “PASS” dan langsung masuk ke tes selanjutnya, maka fungsi sensor-M normal.

	16
	
Tes Proximity
	Gunakan telapak tangan untuk menutupi lubang sensor cahaya, dan layar akan berubah dari hitam menjadi hijau. Jika antarmuka menunjukkan "PASS" maka akan langsung masuk ke tes selanjutnya secara otomatis.

	17
	
Tes Tombol
	Tekan tombol daya dan tombol volume satu per satu, jika tombol dapat ditekan dengan normal (tidak macet dan terangkat) dan otomatis masuk ke tes berikutnya, maka fungsi tombol normal.

	18
	Tes Sidik Jari Otomatis
	Tes otomatis menampilkan “PASS” dan langsung masuk ke tes selanjutnya, maka fungsi sidik jari normal.

	19
	

Tes Media
	Klik “20-4K (-3dB) signal” untuk melakukan pengecekan fungsi suara media. Putar suara media selama 5 detik, periksa apakah speaker bersuara, suara kecil, suara bising, suara pecah dan lain-lain. Setelah waktu tes habis akan otomatis masuk ke kotak dialog “Konfirmasi”.

	20
	

Tes Panggilan
	Jika ponsel terpasang kartu SIM, hubungi nomor operator yang tersedia. Jika tidak terpasang kartu SIM, hubungi 112 untuk pengecekan (disarankan tes dengan kartu SIM terpasang). Periksa receiver, jika panggilan normal, tidak ada suara bising, suara kecil atau tidak bersuara, maka fungsi panggilan normal.


Setelah 20 item tes di atas diuji, maka akan masuk ke antarmuka hasil tes. Pada layar akan muncul hasil dari tes. Jika “PASS” maka akan terlihat tanda “√”, jika “FAIL”, maka akan muncul tanda “×”, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.1.1，hasil item tes yang menunjukkan x perlu diuji ulang sampai tes selesai seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.1.2.
             [image: 100439a726983141745f4048c2f57b4] [image: 64eda1f486d384b16fb642dbf9fcc98]
                         Gambar 7.1.1                   Gambar 7.1.2
[bookmark: 注意事项][bookmark: _Toc66142219]8. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan
8.1 Saat melepas kamera (depan / belakang) dan modul sidik jari, perhatikan agar menggunakan protective film untuk melindungi lensa kamera;
8.2 Jika ketika mengganti komponen layar, PCB atas dan mengharuskan gel termal dibersihkan, maka saat memasang kembali komponen harus menambahkan gel termal sesuai dengan langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya;
8.3 Perhatikan jenis sekrup saat melakukan pembongkaran ponsel, hindari melakukan kesalahan;
8.4 Video panduan pembongkaran dan pemasangan ponsel dapat dilihat di：
Link: https://sbox.myoas.com/outpublish.html?code=A47bce1df069c42fb8b74f8458158e0c3#view
Kata Sandi：Un4_feBe_0

	Versi
	Tanggal
	Diubah
	Diperiksa
	Disetujui
	Konten yang Diubah

	V1.0
	2021-2-10
	Zheng Cun Yi
	Li Binbin
	Chen Wei
	1. Versi Pertama




Tim Pengenalan Layanan Departemen Layanan Global OPPO          Halaman 1 dari 31 

image91.jpeg
© mainvwide
O mainsle





image92.jpeg
automatic test

LCD test

Vibration test

Touch screen auto test

front camera preview

rear camera preview

second rear camera preview

third rear camera preview

fourth rear camera preview

echo test

flash-light test

Vooc Charger

headset in-out plug test

Sensor self-test and calibration

Gyroscope

MSensor

Proximity Test

keypad test

Finger print auto test

media test

call test

.o




image93.jpeg
automatic test

LCD test

Vibration test

Touch screen auto test

front camera preview

rear camera preview

second rear camera preview

third rear camera preview

fourth rear camera preview

echo test

flash-light test

Vooc Charger

headset in-out plug test

Sensor self-test and calibration

Gyroscope

MSensor

Proximity Test

keypad test

Finger print auto test

media test

call test




image2.png
o o
o~ o
o] o
o
Q
Q
o S 8
(5} [J o—— —
© Receiver © Earphone Jack © Touch Screen @® Flash ® Macro camera
@ Front Camera © SubMIC @ USB Jack @ Main MIC
© Volume Key @ Ambient Light Sensor @ Main Camera ® Wide Angle Camera

© Screen Fingerprint @ Power Key & Screen Lock Key @ Speaker  Black&White camera




image3.png
/ 3 J

| | | A T A P
14 6 ] [7 ] 18 J[e ] [20] [21] zz\zaHzﬂ 25 2% 27 %





image4.jpeg




image5.png




image6.jpeg




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png
FHE




image23.png




image24.png
— T eCERETE  —

TSR +igeL7) BHET

RE




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png
Sy




image34.png




image35.jpeg




image36.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png




image42.png




image43.png




image44.png




image45.png




image46.png




image47.png




image48.png




image49.png




image50.png




image51.png




image52.png




image53.png




image54.png




image55.png




image56.png




image57.png




image58.png




image59.png




image60.png




image61.png




image62.png




image63.png




image64.png




image65.png




image66.png




image67.png




image68.png




image69.png




image70.png




image71.png




image72.png




image73.png
Pasts tihe conductive




image74.png




image75.png




image76.png




image77.png




image78.png
cand ot




image79.png




image80.png




image1.png




image81.png




image82.png
Install the




image83.png




image84.png




image85.jpeg
BT s

EngineerMode

“The following s for debugoing purposes arly

Product information
ops
automaic test

manual test

NV parameters

Back Cover Color

Aftersale Devices Calibration




image86.jpeg
oo weD aw

Leak Calibration

Please ensure

the device in a
completely dark
environment, don't
cover the phone
and then press
calibration button

LEAK CALIBRATION




image87.jpeg
o @

Finger print Optical Calibration

NexT




image88.jpeg
12 00w

Finger print Optical Calibration

please place the yellow rubber





image89.jpeg
w240 m

Finger print Optical Calibration

START

please place the black rubber

142425 233 ofp/flash Teot Suoceed

142425 759 _CALC_GAIN_COLLECT Succeed
142425 794 CALC_GAIN Succeed

142426 078 CALC_GAIN_ONE COLLECT Succesd
142426 110.CALC_GAIN_TWO Succeed

142426 395.CALC_GAIN.TWO.COLLECT Succeed
142426 427_LighighMean. sensoro.| min=1400 000,
value=2193.000, max=3000.000 |

142026 428 CALC. GAIN.TWO.LIGHT_MEAN Succeed
142428 597 H_FRESH_COLLECT Succeed

142430 296_M_FRESH_COLLECT Succeed

1424:32 001 L_FRESH_COLLECT Succeed





image90.jpeg
[T

Finger print Optical Calibration

START

Please place the yellow-striped rubber

142426 395_CALC GAIN_TWO.COLLECT Succesd
142426 427 LightrighMean._sensor.{ min=1400.000,
vale=2193.000, max=3000,000 |

142426 428 CALC_GAIN_TWO_LIGHT_MEAN Succeed
142428 567 H_FRESH.COLLECT Succoed

14:24:30 296_M_FRESH.COLLECT Succosd
142432 001 L_FRESH_COLLECT Succeed
14:24:37 448 DARK_BASE_COLLECT Succeed
142438 568 |_DARK_ COLLECT Succees
142430 535 _M_DARK_COLLECT Succoed

142440 311_H_DARK_ COLLECT Succeed

142441 028 LOCATION_CIRCLE COLLECT Succend





image94.png
oppo




